Обґрунтування технічних та кількісних характеристик предмета закупівлі,

передбачене вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту системи опалення в адміністративній будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, ДК 021:2015 50720000-8 - «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення» |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2025-09-23-004595-a |
| Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі | Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Комісії та визначені умовами тендерної документації. Для забезпечення необхідної температури тепла, комфортної роботи працівників та належної експлуатації будівлі, необхідно виконати комплекс послуг з заміни підлогових фанкойлів з пультом управління фанкойлом, які зламані та не підлягають ремонту, в робочих кабінетах адміністративної будівлі в кількості 7 шт.  ***Поточний ремонт системи опалення передбачає:***   |  | | --- | | Демонтаж фанкойлів | | Установлення опалювальних фанкойлів | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром16 мм | | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | | Регулювання та відлагодження роботи фанкойла. |   ***Технічні, кількісні та якісні характеристики фанкойлу:***  Фанкойл опалення (охолодження) - 7 шт.  Площа обігріву приміщення: не менше 30м2,  Монтаж – пристінний на підлогу.  Потужність охолодження – не менше 2,5 кВт.  Потужність обігріву – не менше 3,5 кВт.  Колір – білий.  Напруга – 220В (50Гц) однофазна.  Виробництво повітря – не менше 442 м3/год.  Рівень звукового тиску - не більше 48 дБА.  Розміри:  Висота від 495мм до 570мм.  Ширина від 980мм до 1240мм.  Глибина від 200мм до 240мм.  Тип підключення – боковий, двотрубний.  Гарантія – 24 місяці  ***Пульт управління фанкойлом:***  Провідний, колір – білий.  Регулювання температури в приміщенні.  Регулювання швидкості обертання вентилятора.  Діапазон регулювання температури від 0 до +50 С  Обов’язкове самостійне включення після зникнення і повернення електроенергії на фанкойл.  Гарантія – 24 місяці. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення для даного виду послуг з поточного ремонту системи опалення: 349 996,00 грн.  Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2025 рік. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Вартість послуг з поточного ремонту обрахована згідно дефектного акту на підставі зведеного кошторисного розрахунку з використанням програмного комплексу АВК-5 –(3.10.2) і складає суму 269 601,00 грн. |